|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Roteador | Rede | Interface | Endereco IP |
| RoteadorVasco | 172.16.5.0 /24 | Fa0/0 | 172.16.5.1 |
| RoteadorVasco | 172.16.7.0 /24 | Fa0/1 | 172.16.7.1 |
| RoteadorVasco | 172.16.8.0 /24 | Eth1/0 | 172.16.8.1 |
| RoteadorVasco | 172.16.9.0 /24 | Eth1/1 | 172.16.9.1 |
| RoteadorVasco | 172.16.25.0 /24 | Se0/0 (Clock) | 172.16.25.2 |
| RoteadorVasco | 172.16.35.0 /24 | Se0/1 (Clock) | 172.16.35.2 |
| RoteadorVasco | 172.16.60.0 /24 | Se0/2 (Clock) | 172.16.60.2 |
| RoteadorML | 172.16.17.0 /24 | Fa0/0 | 172.16.17.1 |
| RoteadorML | 172.16.13.0 /24 | Fa0/1 | 172.16.13.1 |
| RoteadorML | 172.16.14.0 /24 | Eth1/0 | 172.16.14.1 |
| RoteadorML | 172.16.35.0 /24 | Se0/0 | 172.16.35.1 |
| RoteadorML | 172.16.10.0 /24 | Se0/1 (Clock) | 172.16.10.2 |
| RoteadorML | 172.16.105.0 /24 | Se0/2 | 172.16.105.1 |
| RoteadorGandra | 172.16.1.0 /24 | Fa0/0 | 172.16.1.1 |
| RoteadorGandra | 172.16.3.0 /24 | Fa0/1 | 172.16.3.1 |
| RoteadorGandra | 172.16.4.0 /24 | Eth1/0 | 172.16.4.1 |
| RoteadorGandra | 172.16.105.0 /24 | Se0/1 (Clock) | 172.16.105.2 |
| RoteadorGandra | 172.16.25.0 /24 | Se0/0 | 172.16.25.1 |
| RoteadorItupeva | 172.16.15.0 /24 | Fa0/0 | 172.16.15.1 |
| RoteadorItupeva | 172.16.17.0 /24 | Fa0/1 | 172.16.17.1 |
| RoteadorItupeva | 172.16.18.0 /24 | Eth1/0 | 172.16.18.1 |
| RoteadorItupeva | 172.16.19.0 /24 | Eth1/1 | 172.16.19.1 |
| RoteadorItupeva | 172.16.60.0 /24 | Se0/0 | 172.16.60.1 |
| RoteadorItupeva | 172.16.10.0 /24 | Se0/2 | 172.16.10.1 |

**Documentação Roteamento Dinâmico**

Marcus Lima N°25

Thiago Koiama N°35